# 综合大楼发光字施工说明

发光字内容为：雅周镇为民服务中心，字体为行楷，尺寸为：2500\*2000{mm}，字体材料为表面红色镀锌冲孔板，嵌装LED发光灯粒。固定支架60\*60\*6国标镀锌角钢焊接成井架，焊接点作防锈处理。安装于综合大楼南立面屋面上。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 单位 |  |  | 备注 |
| 发光字 | 45 | ㎡ |  |  | 冲孔 |
| 角钢 | 220 | 米 |  |  | 60\*60\*6 |
| 焊接 | 9 | 套 |  |  |  |
| 油漆 | 9 | 套 |  |  |  |
| 安装 | 9 | 套 |  |  | 含吊机、材料 |
| 税收 |  |  |  |  |  |
| 管理费 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |