**雅周小学新大楼窗帘要求**

|  |
| --- |
| **楼下一层** |
| **窗帘** | **轨道（长度）：2米** | **布：（宽度）2.78米×2面** |
|  | **轨道（长度）：2.9米** | **布：（宽度）2.78米×2面** |
|  | **轨道（长度）：3.2米** | **布：（宽度）2.78米×2面** |
| **北大门** | **轨道（长度）：3.2米** | **布：（宽度）3.70米×2面** |
|  | **轨道（长度）：3.2米** | **布：（宽度）2.78米×2面** |
| **楼上二层** |
|  | **轨道（长度）：7.6米** | **布（宽度）：2.78米** |
|  | **轨道（长度）：2.9米** | **布（宽度）：2.78米** |
|  | **轨道（长度）：3.2米** | **布（宽度）：2.78米×4面** |
| **楼上三楼** |
|  | **轨道（长度）：7.6米** | **布（宽度）：2.78米** |
|  | **轨道（长度）：2.9米** | **布（宽度）：2.78米** |
|  | **轨道（长度）：3.2米** | **布（宽度）：2.78米×4面** |
| **百叶窗：长度：1.85米 高度：2米** |

窗帘具体规格和尺寸：

窗帘材料数量：

|  |  |
| --- | --- |
| **产品** | **数量（米）** |
| **窗帘布** | **180.2米** |
| **布带** | **180.2米** |
| **圈** | **904个** |
| **杆** | **75.6米** |
| **百叶窗** |  |
| **运输安装制作** |  |
|  |

材料材质要求：

|  |  |
| --- | --- |
| **产品名称** | **产品介绍** |
| **高精密遮光布帘** | **米黄色高精密遮光布帘，克重≧1000克，成分100%涤纶，布面质量：表面不能有明显瑕点，包括破洞、跳纱、色杠、油污等，详细参照国家一等品质检验标准。****水洗、干洗牢度：洗涤5次，色牢度在3级以上，即肉眼看无明显色差。光照色牢度：按国家标准测试方式，色牢度在3级以上。即在3个月中，阳光直射部位的面料颜色无明显变化。阻燃要求：布料需进行防火阻燃出路，达到国家标准。****窗帘布料防缩水处理：所有的窗帘布料须进行防缩水处理。****遮光抗老化：按国家标准测试方法，抗老化在4级以上。** |
| **罗马杆** | **静电喷涂、表面光滑、无裂痕、斑点、不褪色、质感好，罗马杆支架材质为铝合金，内附防滑纳米卡。灵活、美观，符合国家关于铝合金型材的规范要求。** |
| **铝百叶** | **铝百叶窗帘美观大方，开合自如，叶片课180度翻转，随心随意调节室内光线，营造舒适空间，阻挡紫外线，柔韧好，不易变形，可隔热遮阳。时尚环保，不占空间，色彩典雅，适合大众口味。****叶片才有国产优质铝合金材料加工而成，以双面珐琅烤漆配以出口型配件制作而成。** |